

**HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT TRÌNH ĐIỀU KHIỂN LEDLIGHT LOGO + NHIỆT ĐỘ TRÊN TẢN NHIỆT VCA 240**

BƯỚC 1: SAU KHI LẮP TẢN NHIỆT VÀO KẾT NỐI GIAO TIẾP ĐIỀU KHIỂN HIỂN THỊ NHIỆT ĐỘ VÀ LOGO QUA CÁP USB TRÊN MAIN BOARD




**BƯỚC 2: KIỂM TRA XEM PHẦN CỨNG MÁY ĐÃ NHẬN CỔNG GIAO TIẾP HAY CHƯA**




**BƯỚC 3: CHỜ TRONG 3 PHÚT - PHẦN MỀM TỰ ĐỘNG MỞ TRANG WEB ĐỂ TẢI ỨNG DỤNG DỤNG VỀ**

TẠI ĐỊA CHỈ: <https://upgrade-1318931438.cos.ap-beijing.myqcloud.com/display-100/100F/TEMP.zip>




Hoặc Quý khách tải trực tiếp tại trang chủ VSP theo địa chỉ sau: <https://vsp.vn/uploads/File/Trinh_dieu_khien_VCA240.zip>

**BƯỚC 4: TIẾN HÀNH BUNG NÉN VÀ CÀI ĐẶT PHẦN MỀM**



**BƯỚC 5: HOÀN TẤT VÀ CHẠY PHẦN MỀM**



**KẾT QUẢ HIỂN THỊ**

